OBRAZAC 3

**OPŠTINA BUDVA**

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: **01-2951/6**

Redni broj iz Plana javnih nabavki : **188**

**Budva, 17.09.2019 .godine**

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) **Opština Budva** objavljuje na Portalu javnih nabavki

**TENDERSKU DOKUMENTACIJU**

**ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA VRŠENJE STRUČNOG NADZORA NAD IZVOĐENJEM RADOVA NA KOMUNALNOM OPREMANJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA-ZA ULICU S 44 FAZA II- PODLIČAK**

**SADRŽAJ TENDERSKE DOKUMENTACIJE**

[POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE 3](#_Toc506793355)

[TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA 11](#_Toc506793356)

[IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU 27](#_Toc506793357)

[IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA 28](#_Toc506793358)

[IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA 29](#_Toc506793359)

[METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA 30](#_Toc506793360)

[OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ 31](#_Toc506793366)

[**NASLOVNA STRANA PONUDE** 32](#_Toc506793367)

[SADRŽAJ PONUDE 33](#_Toc506793368)

[PODACI O PONUDI I PONUĐAČU 34](#_Toc506793369)

[FINANSIJSKI DIO PONUDE 40](#_Toc506793370)

[IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA,PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA 41](#_Toc506793371)

[DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA 42](#_Toc506793372)

DOKAZI O ISPUNJENOSTI USLOVA STRUČNO TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI……………..43

[NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI 46](#_Toc506793373)

[UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE 52](#_Toc506793375)

[OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA 57](#_Toc506793376)

[UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU 58](#_Toc506793377)

# POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

**I Podaci o naručiocu**

|  |  |
| --- | --- |
| Naručilac:  **Opština Budva** | Lice/a za davanje informacija:  **Tanja Simićević, Načelnica Službe za javne nabavke** |
| Adresa:  **Trg Sunca 3** | Poštanski broj:  **85310** |
| Sjedište:  **Budva** | PIB :  **02005409** |
| Telefon:  **033/454-017; 067/240-209** | Faks:  **033454017** |
| E-mail adresa:  **javne.nabavke@budva.me** | Internet stranica:  [**www.budva.me**](http://www.budva.me) |

**II Vrsta postupka**

- otvoreni postupak

**III Predmet javne nabavke**

1. **Vrsta predmeta javne nabavke**

🗹 Usluge

1. **Opis predmeta javne nabavke**

**Predmet javne nabavke je vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na komunalnom opremanju građevinskog zemljišta za ulicu S 44 faza II – Podličak.**

Stručni nadzor vršiti prema Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. listu CG", br. 42/2011, 57/2014, 28/2015 i 42/2017) i Pravilnikom o načinu vršenja stručnog nadzora nad građenjem objekata (Sl. list CG br.18/18).

**CPV- jedinstveni rječnik javnih nabavki**

|  |
| --- |
| 71520000-9 Usluge nadzora izgradnje |

**IV Zaključivanje okvirnog sporazuma**

Zaključiće se okvirni sporazum:

🗹 ne

**V Način određivanja predmeta i procijenjena vrijednost javne nabavke:**

🗹**Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma**

Predmet javne nabavke se nabavlja:

🗹 kao cjelina, procijenjene vrijednosti sa uračunatim PDV-om **15.000,00 €.**

**VI Mogućnost podnošenja alternativnih ponuda**

🞎 ne

**VII Uslovi za učešće u postupku javne nabavke**

**a) Obavezni uslovi**

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;

2) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište;

3) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

4) ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom.

**Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova**

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;

3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;

4) ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom i to:

|  |
| --- |
| * Licencu za obavljanje revizije tehničke dokumentacije i stručnog nadzora nad građenjem objekata, izdata u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službenom listu CG", br. 64/17, 44/18 i 63/18); * Licencu za projektovanje geodetskih radova izdatu od strane Uprave za nekretnine u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 029/07 od 25.05.2007, Službeni list Crne Gore", br. 073/10 od 10.12.2010, 032/11 od 01.07.2011, 040/11 od 08.08.2011, 043/15 od 31.07.2015, 037/17 od 14.06.2017, 037/17 od 14.06.2017, 017/18 od 20.03.2018). |

**b) Fakultativni uslovi**

**b1) ekonomsko-finansijska sposobnost**

**Ne zahtjeva se.**

**b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost**

**Ispunjenost uslova stručno tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku javne nabavke usluga dokazuje se dostavljanjem sljedećih dokaza:**

- izjave o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, odnosno kvalifikacijama rukovodećih lica i naročito kvalifikacijama lica koja su odgovorna za pružanje konkretnih usluga.

- izjave o namjeri i predmetu podugovaranja, sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i sl.).

**VIII Rok važenja ponude**

Period važenja ponude je 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

**IX Garancija ponude**

🞎 da

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 7 (sedam) dana nakon isteka važenja ponude.

**X Rok i mjesto izvršenja ugovora**

a)Rok izvršenja ugovora je 90 dana od dana uvođenja u posao.

b) Mjesto izvršenja ugovora je teritorija opštine Budva.

**XI Jezik ponude:**

🞎 crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori,u skladu sa Ustavom i zakonom

**XII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:**

🞎ekonomski najpovoljnija ponuda

🞎najniža ponuđena cijena 80

🞎kvalitet 20

Ukupan broj bodova 100

**XIII Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i javnog otvaranja ponuda**

Ponude se predaju radnim danima od 10:00 do 12:00 sati, zaključno sa danom **11.10.2019** **godine** do 9:30 sati.

Ponude se mogu predati:

🞎neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Opština Budva, ulica Trg Sunca br.3.

🞎preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Opština Budva, ulica Trg Sunca br.3.

Zbog hitnosti predmetne nabavke koja se odnosi na nabavku usluga stručnog nadzora, u skladu sa odredbama utvrdjenim u članu 90 ZJN, rok za podnošenje ponuda u otvorenom postupke javne nabavke odredjen je u kraćem trajanju, ali ne kraćem od 22 dana od dana objavljivanja tenderske dokumentacije na portalu javnih nabavki.

Razlozi za skraćenenje roka opredijeljeni su razlozima hitnosti sprovođenja i okončanja postupka za navedene radove za koje ponuđač bira stručni nadzor.

Naime, razlog hitnosti je ugroženost stambenih objekata koji se nalaze uz dio ulice faza I i u dijelu još neizgrađenog dijela ulice – faza II zbog povećanog obima padavina u jesenjem i zimskom periodu, opasnosti od poplava i ugroženosti dijela objekta i dijela ulice S 44 faza I. U jesenjem i zimskom periodu kada su padavine obilnije dio kanala kojim je obezbijeđen bujični potok bude zatrpan zemljanim nanosima sa dijela koji je neuređen. Kako je Opština Budva kao investitor dijela faze I ulice S 44 uložila značajan sredstva na izgradnji smatramo da je u interesu da se navedeni postupak završi po skraćenom postupku od 22 dana kako bi se radovi na komunalnom opremanju građevinskog zemljišta započeli prije početka kišne sezone.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana **11.10.2019. godine** u **10:00** sati, u prostorijama Opštine Budva, kancelarija 45 ulica Trg Sunca br.3.

**XIV Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude**

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od 30 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

**XV Drugi podaci i uslovi od značaja za sprovodjenje postupka javne nabavke**

**Uslovi od značaja za sačinjavanje ponude**

**Rok i način plaćanja:**

Način plaćanja: Virmanski po ovjerenim privremenim mjesečnim situacijama i okončanoj situaciji, na način što se 80% ugovorene cijene plaća po jednakim privremenim situacijama, a 20% ugovorene cijene se plaća po okončanoj situaciji.

Rok plaćanja: u roku od 30 dana od dana dostavljanja ovjerene privremene odnosno konačne situacije.

**Podaci o izvođenju radova:**

Ugovoreni rok za vršenje nadzora je 90 dana u skladu sa rokom za izvođenje radova koji su predmet nadzora a koji je definisan 90 dana od dana uvođenja izvođača radova u posao.

**Obaveza imenovanja**

U skladu sa članom 124 stav 3 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, ponuđač je dužan da imenuje revizora koji će rukovoditi stručnim nadzorom nad građenjem cjelokupnog objekta, i revizore zadužene za posebnu vrtsu radova, i to: revizora za građevinske radove, hidrotehničke radove i elektrotehničke radove.

U skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru, ponuđač je dužan da imenuje ovlašćeno lice koje će vršiti nadzor nad izvođenjem geodetskih radova.

Podaci o licima iz prethodna dva stava upisuju se u izjavi o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, odnosno kvalifikacijama rukovodećih lica i naročito kvalifikacijama lica koja su odgovorna za pružanje konkretnih usluga.

**Garancija za dobro izvršenje ugovora**

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija (u daljem tekstu: Izvršilac usluga) dužan je da prije zaključenja ugovora o javnoj nabavci preda Naručiocu neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos od 5% ugovorene vrijednosti, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i kvalitetno izvršenje ugovorenih obaveza.

Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi sedam dana duže od ponuđenog roka izvršenja ugovora tj. od roka iz tačke X Poziva za javno nadmetanje.

U slučaju prekoračenja roka iz prethodnog stava, Izvršilac usluga dužan je da, na zahtjev Naručioca, prije isteka roka važenja, produži garanciju za dobro izvršenje ugovora.

Garancija za dobro izvršenje ugovora biće sastavni dio Ugovora.

Ako Izvršilac usluga ne preda naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora prije zaključenja ugovora, smatra se da je odustao od ponude.

U slučaju iz prethodnog stava Naručilac će aktivirati garanciju ponude.

Ako Izvršilac usluga ne produži važenje garancije za dobro izvršenje ugovora, Naručilac će aktivirati ovu garanciju.

**Polisa osiguranja od profesionalne odgovornosti**

U skladu sa članom 131 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izugradnji objekata (“Službeni list Crne Gore broj 064/17 i 44/2018“) i Uredbom o minimalnoj sumi osiguranja od profesionalne odgovornosti u oblasti izgradnje objekata (“Službeni list Crne Gore”, br.068/17 ), Izvršilac je dužan je da prije početka vršenja ugovorenih usluga zaključi ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti za štetu koja može da nastane Naručiocu i trećim licima od vršenja ugovorenih usluga i da Naručiocu preda polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti na iznos od 200.000,00 eura, sa rokom važenja od dana početka izvršenja ugovora do primopredaje radova.

U polisi osiguranja od profesionalne odgovornosti mora da se navede da se odnosi na predmetnu javnu nabavki broj 01-2951/6 od 17.09.2019. godine vrši poslove stalnog stručnog nadzora nad izvođenjem radova na komunalnom opremanju građevinskog zemljišta- ulica S 44 faza II Podličak i da pokriva rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak.

**Obaveze naručioca**

Naručilac je dužan da:

* blagovremeno, pisanim putem, obavijesti Izvršioca usluga o danu početka izvođenja pripremnih radova na komunalnom opremanju građevinskog zemljišta – II faza, a najkasnije tri dana prije početka izvođenja ovih radova;
* preda Izvršiocu usluga dokumentaciju potrebnu za vršenje stručnog nadzora: tehničku

dokumentaciju po kojoj će se izvoditi radovi, kopiju ugovora o gradjenju i prijavu

gradnje

* odredi lice za komunikaciju sa Izvršiocem usluga;
* razmotri izvještaje o vršenju stručnog nadzora i preduzme potrebne mjere;
* blagovremeno, a najkasnije u roku od sedam dana, ovjeri dostavljene privremene

situacije i okončanu situaciju i po istim izvrši plaćanje u ugovorenom roku.

**Obaveze izvršioca**

Izvršilac je dužan da:

* ugovorene usluge vrši stalno (svakodnevno) u odnosu na vrstu radova koji se izvode i

da blagovremeno reaguje na sve zahtjeve izvođača radova;

* ugovorene usluge vrši u obimu i na način koji je ponudio u finansijskom dijelu

ponude, u skladu sa tehničkom specifikacijom iz tenderske dokumentacije;

* ugovorene usluge vrši preko imenovanih revizora i ovlašćenih lica, a da u slučaju

njihove spriječenosti da vrše stručni nadzor zbog bolesti, prestanka radnog odnosa ili

oduzimanja licence ili ovlašćenja, odmah imenuje drugog revizora odnosno ovlašćeno

lice i o tome obavijesti naručioca;

* odredi lice za komunikaciju sa Naručiocem;
* dostavlja naručiocu pisane izveštaje za svakih 7 dana o izvršenju radova, kao i

posebne izveštaje na zahtjev naručioca.

U okviru poslova stručnog nadzora Izvršilac usluga dužan je da naročito vrši:

* kontrolu izvođenja radova prema revidovanom glavnom projektu, zakonu i posebnim propisima;
* kontrolu usklađenosti radova;
* naloži izvođaču radova da otkloni utvrđene nedostatke u roku koji mu odredi;
* dužan je da građenje objekta suprotno revidovanom glavnom projektu, zakonu i

posebnim propisima, ako se ne otklone u roku koji je odredio izvođaču, bez odlaganja

prijavi nadležnom inspekcijskom organu;

* izvrši provjeru kvaliteta izvođenja radova;
* kontrolu kvaliteta materijala, instalacija i uređaja koji se ugrađuju;
* provjeru da li materijali, instalacije i uređaji koji se ugrađuju imaju propisanu

dokumentaciju neophodnu za njihovo stavljanje u upotrebu;

* redovno praćenje dinamike izvođenja radova i poštovanje ugovorenih rokova;
* kontrolu primjene mjera koje je naložio izvođaču radova da preduzme u cilju

otklanjanja nedostataka pri izvođenju radova;

* kontrolu radova koji se nakon zatvaranja, odnosno pokrivanja ne mogu kontrolisati;
* kontrolu primjene mjera za zaštitu životne sredine;
* definisanje faza za koje je neophodno sačiniti izvještaj;
* davanje tehnoloških i organizacionih upustava izvođaču radova i rješavanje drugih

pitanja u vezi građenja objekta;

* saradnju sa projektantom radi obezbjeđenja detalja za nesmetano izvođenje radova;
* rješavanje drugih pitanja u vezi građenja objekta.

Izvršilac usluga dužan je da obezbijedi da Izvođač radova:

1. izvodi radove u skladu sa revidovanim glavnim projektom;
2. vrši obilježavanje regulacionih i građevinskih linija, nivelacionih kota objekta, odnosno trase na terenu, u skladu sa revidovanim glavnim projektom;
3. na gradilištu posjeduje primjerak glavnog projekta u analognoj formi ovjeren od strane projektanta i revidenta, štambiljom na kojem je upisan broj, datum i potpis i pečatom na svakom listu glavnog projekta;
4. organizuje gradilište na način kojim će se obezbijediti pristup lokaciji, nesmetani saobraćaj i zaštita okoline za vrijeme trajanja građenja;
5. zaštiti stabla, živu ogradu i ostale zasade, koji se na osnovu posebnih propisa moraju čuvati i zaštititi tokom izvođenja građevinskih radova;
6. obezbijedi sigurnost objekta, zaštitu i zdravlje na radu zaposlenih i zaštitu okoline (susjednih objekata i infrastrukture);
7. obezbijedi dokaz o kvalitetu izvedenih radova, odnosno ugrađenih građevinskih proizvoda, instalacija i opreme, izdat od strane ovlašćenog lica;
8. vodi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu;
9. obezbijedi mjerenja i geodetsko osmatranje ponašanja tla i objekta u toku građenja;
10. obrađuje građevinski otpad nastao tokom građenja na gradilištu u skladu sa planom upravljanja građevinskim otpadom, sačinjenim u skladu sa posebnim propisima, i
11. ukloni objekte privremenog karaktera koji su služili za izvođenje radova na gradilištu u roku od 30 dana od dana završetka radova.

Izvršilac usluga je dužan da o svom trošku:

* obezbijedi lična sredstva zaštite na radu za sve svoje radnike angažovane na poslu iz ovog ugovora;
* izvrši osiguranje svih radnika na ovom poslu protiv nesrećnih slučajeva od odredjenog Zavoda, a u skladu sa svojim normativnim aktima;
* potreban materijal i opremu za nesmetano i brzo obavljanje poslova;
* obezbijedi prevoz svojih radnika angažovanih na ovom poslu kako bi se stručni nadzor odvijao bez smetnji.

Izvršilac usluga je dužan da nakon završetka radova na komunalnom opremanju građevinskog zemljišta za ulicu S 44 faza II – Podličak izvrši sve poslove potrebne za primopredaju izvršenih radova između Izvodjača radova i Naručioca.

IZVRŠILAC je dužan da prije početka vršenja stručnog nadzora NARUČIOCU dostavi Rješenje o imenovanju ovlašćenih revizora u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata. Izvršilac je dužan da imenovanje ovlašćenih inženjera izvrši u skladu sa Izjavom o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, kvalifikacijama rukovodećih lica i posebno kvalifikacijama lica koja su odgovorna za izvođenje konkretnih usluga, dostavljenih Ponudom.

Do promjene ovlašćenog revizora u odnosu na imenovanje dostavljeno u ponudi može doći samo za slučaj nastupanja okolnosti na koje IZVRŠILAC nije mogao da utiče i uz saglasnost NARUČIOCA.

Predložena zamjena ovlašćenog revizora mora da ispunjava minimum kvalifikacija inženjera koji se zamjenjuje.

Ako IZVRŠILAC ne imenuje ovlašćene revizore u skladu sa zahtjevima iz prethodna tri stava, Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora i jednostrano raskinuti ugovor.

1. **Jednostrani raskid ugovora**

Naručilac će jednostrano raskinuti ugovor, ako Izvršilac ne vrši stručni nadzor svakodnevno preko imenovanih revizora i ovlašćenih lica u obimu i na način koji je ponudio u finansijskom dijelu ponude, u skladu sa tehničkom specifikacijom iz tenderske dokumentacije.

U slučaju raskida ugovora iz prethodnog stava, Naručilac će o tome pisanim putem obavijestiti Izvršioca i aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora i polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti.

Izvršilac ima pravo da jednostrano raskine ugovor, ako naručilac neopravdano ne ovjeri dostavljenu privremenu situaciju ili okončanu situaciju ili ne izvrši plaćanje po istim u roku od 30 dana od ugovorenog roka plaćanja.

O jednostranom raskidu ugovora Izvršilac je dužan da obavijesti Naručioca i Izvođača radova, najkasnije osam dana prije dana prestanka vršenja stručnog nadzora.

1. **Sporazumni raskid ugovora**

Naručilac i Izvršilac usluga će sporazumno raskinuti ugovor, ako dođe do trajne obustave ili zabrane izvođenja radova na komunalnom opremanju građevinskog zemljišta za ulicu S 44 faza II – Podličak.

U slučaju iz prethodnog stava, Naručilac će odmah vratiti Izvršiocu usluga garanciju za dobro izvršenje ugovora i polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti.

U slučaju jednostranog ili sporazumnog raskida ugovora, Izvršilac usluga je dužan da sačini izvještaj o izvršenom stručnom nadzoru do dana raskida ugovora i da u građevinski dnevnik upiše konstataciju kada je prestao da vrši stručni nadzor. Izvršilac je dužan da nakon raskida ugovora vrati naručiocu svu preuzetu dokumentaciju (tehničku dokumentaciju po kojoj će se izvoditi radovi, kopiju ugovora o gradjenju i prijavu gradnje).

**Produžetak roka izvršenja ugovora**

Ako se usluge stručnog nadzora ne mogu završiti u ugovorenom roku zbog prekoračenja roka izvođenja radova na građenju objekta, koji nijesu rezultat krivice Izvršioca usluga, ili zbog neriješenih imovinskih odnosa ili privremene obustave radova na građenju objekta od strane nadležnog organa, Izvršilac je dužan da nastavi sa vršenjem stručnog nadzora sve do završetka svih ugovorenih radova.

U slučaju iz prethodnog stava Naručilac je dužan da Izvršiocu usluga nadoknadi troškove vršenja stručnog nadzora u iznosu koji se dobija množenjem broja dana prekoračenja ugovorenog roka sa odnosom ugovorene cijene i broja dana ugovorenog roka.

**Naknada štete**

Naručilac ima pravo da zahtijeva naknadu stvarne štete koju je pretrpio zbog neizvršenja ili nekvalitetnog izvršenja ugovorenih obaveza Izvršioca, u iznosu koji prevazilazi iznos koji je pokriven garancijom za dobro izvršenje ugovora i polisom osiguranja od profesionalne odgovornosti.

Izvršilac usluga je dužan da Naručiocu nadoknadi štetu iz prethodnog stava.

# TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.B.** | **Opis predmeta nabavke,**  **odnosno dijela predmeta nabavke** | **Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija** | **Jedinica mjere** | **Količina** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Usluge stručnog nadzora nad izvodjenjem radova na komunalnom opremanju građevinskog zemljišta- za ulicu S 44 faza II- Podličak | - Poslovi stručnog nadzora propisani članom 100 stav 3 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl. list CG br. 64/2017 i 44/2018);  - Stručni nadzor se vrši na način propisan čl. 101-103 Zakona o o planiranju prostora i izgradnji objekata i Pravilnikom o načinu vršenja stručnog nadzora nad građenjem objekata (Sl. list CG br.18/18) | komplet | 1,00 |

**Garantni rok:** Garantni rok na izvršene usluge je 2 godine . Garantni rok počinje teći od dana izvršene primopredaje predmetne ulice.

**Garancija kvaliteta:** Izvještaji o stručnom nadzoru po fazama izvodjenja radova, konačni izvještaj o stručnom nadzoru i izjava da je objekat podoban za upotrebu i da se može namjenski koristiti.

**Način sprovođenja kontrole kvaliteta:** razmatranje izvještaja o stručnom nadzoru od strane ovlašćenih lica naručioca i obilazak gradilišta.

**Podaci o tehničkoj dokumentaciji:**

Projektant: „Civil Engineer” d.o.o. Podgorica, glavni inženjer Aleksandar Laković, dipl.ing.građ.

Revident: „Geotechnics, projects and consulting” d.o.o. Podgorica.

Predmet nabavke će se realizovati po: Glavnom projektu, u koji se može izvršiti uvid od dana objave tenderske dokumentacije u Sekretarijatu za investicije, kod kontakt osobe- Nikole Milutinovića, spec.ing.građ, br.tel. 033 455-735.

Prilog: PREDMJER RADOVA NAD KOJIM SE VRŠI STRUČNI NADZOR (dat u Tenderskoj dokumentaciji brpj 01-2785/6 od 10.09.2019. godine) .

# PREDMJER RADOVA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.B.** | **Opis predmeta nabavke,**  **odnosno dijela predmeta nabavke** | **Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija** | **Jedinica mjere** | **Količina** |
| **GRAĐEVINSKI DIO HIDROTEHNIKA** | | | | |
| **ATMOSFERSKA KANALIZACIJA** | | | | |
| **PRIPREMNI RADOVI** | | | | |
| 1 | **PRIPREMNI RADOVI** | Obilježavanje položaja slivnika. Obilježavanje i kontrolu izvesti u svemu prema geometrijskim elementima datim u Glavnom projektu. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i oprema u svemu prema tehničkim propisima za ovu vrstu radova. Obračun paušalno. | m' | 300,00 |
| **BETONSKI RADOVI** | | | | |
| 2 | **BETONSKI RADOVI** | Nabavka i ugradnja jednodjelnih slivnih rešetki na slivnicima 60.00 x 60.00 sa bočnom vezom rama i slivnika. Plaća se po komadu ugrađene rešetke sa ramom. | kom | 16,00 |
| 3 | Nabavka, transport do gradilišta i ugradnja liveno-gvozdenih penjalica u revizionom oknu prema JUS M.J6.285. Penjalice se ugrađuju u svemu prema detaljima projekta. Plaća se po komadu postavljene penjalice. | kom | 76,00 |
| **RAZNI RADOVI** | | | | |
| 4 | **RAZNI RADOVI** | Usaglašavanje visine gornje ploče i poklopca postojećih RO sa niveletom projektovane saobraćajnice. U cijenu je uračunat sav neophodan rad i materijal. Obračun po komadu. | kom | 6,00 |
| 5 | Izgradnja novih RO zbog izmještanja postojeće fekalne kanalizacije. U cijenu je uračunat sav neophodan rad i materijal. Obračun po komadu. | kom | 5,00 |
| 6 | Nabavka, transport i montaža PVC cijevi za uličnu kanalizaciju. Cijevi montirati na propisano ugrađenoj podlozi od pijeska. Cijevi su izrađene od PVC-a u jednom sloju ekstruzijom po standardu EN 1401. Isporučuju se sa naglavkom i zaptivnim prstenom EPDM kvaliteta. Debljina zida prema EN 1401, isporuka i ugradnja u rovove prema EN 1610. U opisu je dat nazivni-spoljašnji prečnik, obodna krutost u skladu sa EN ISO 9969 SDR41. Mjerenje i plaćanje se vrši po m' cijevi. |  |  |
|  | PVC DN 250 | m' | 190,00 |
| PVC DN 160 | m' | 20,00 |
| **GRAĐEVINSKI DIO TRASA** | | | | |
| **PRIPREMNI RADOVI** | | | | |
| 7 | **PRIPREMNI RADOVI** | Zasijecanje postojeće kolovozne konstrukcije za potrebe uklapanja nove | m' | 6,00 |
| 8 | Rušenje postojećih betonskih, kamenih i makadamskih slojeva sa odvozom na gradsku deponiju o trošku izvođača (betonske žardinjere, trotoari, makadamski put) | m2 | 620,00 |
| 9 | Rušenje postojećeg kamenog zida. | m' | 8,00 |
| 10 | Šalovanje, armiranje i betoniranje stepenika armiranim betonom MB 30, na mjestima gdje je potrebno izvršiti rekonstrukciju. Stepenice su na terenu “mrtve”, širina je 1,30m. U cijenu obračunat rad i materijal komplet za završenu poziciju, štampanja pripreme odvoza šalovanja armiranja i betoniranja stepenica. Detalje armiranja, nadzor odrediti pri samoj izradi. | m' | 5,00 |
| 11 | Čišćenje terena sječenjem šiblja i grmlja sa odvozom na gradsku deponiju | Pauš. | 1,00 |
| 12 | **PRIPREMNI RADOVI** | Zarezivanje postojećih betonskih površina za potrebe uklapanja u postojeće stanje, sa odvozom na gradsku deponiju o trošku izvođača radova. | m' | 36,50 |
| **ZEMLJANI RADOVI** | | | | |
| 13 | **ZEMLJANI RADOVI** | Skidanje gornjeg sloja humusa d=20cm sa odvozom na gradsku deponiju o trošku izvođača radova | m2 | 1.014,85 |
| 14 | Iskop zemlje svih kategorija sa utovarom i prevozom viška materijala na gradsku deponiju | m3 | 2.627,30 |
| 15 | Izrada nasipa prema projektovanim profilimai kotama | m3 | 824,65 |
| 16 | Mašinsko uređenje posteljice | m2 | 999,90 |
| 17 | Nabijanje podtla do zahtjevane zbijenosti | m2 | 999,90 |
| 18 | Šalovanje, betoniranje i armiranje mrežom Q188 prilaza lakoarmiranim betonom MB 20 na mjestima gdje je potrebno, dp=15cm | m2 | 80,00 |
| 19 | Humuziranje kosina, bankina i bermi slojem D=20 cm | m2 | 92,90 |
| **KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA** | | | | |
| 20 | **KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA** | Nabavka, transport i ugradnja tampona od drobljenog materijala | m3 | 415,00 |
| 21 | Nabavka, transport i ugradnja bituminiziranog nosećeg sloja BNS 22 d=6cm | m2 | 1.050,00 |
| 22 | Nabavka, transport i ugradnja habajućeg sloja od asfalt betona AB 11 d=4cm | m2 | 1.050,00 |
| 23 | Nabavka, transport i ugradnja ivičnjaka 18/24/80 | m' | 230,40 |
| 24 | Nabavka, transport i ugradnja oborenih ivičnjakla 18/24/80 i prelaznih ivičnjaka | m' | 161,60 |
| **GRAĐEVINSKI RADOVI** | | | | |
| 25 | **GRAĐEVINSKI RADOVI** | **Pripremno završni građevinski radovi** | paušalno |  |
| 26 | Obilježavanje trasa kablovskog voda radi iskopa rova i to:  -174 m jedan kabl u trotoaru  Ukupno za rad, računato za kompletnu trasu voda dužine | m1 | 186,00 |
| 27 | Probni iskopi za utvrđivanje stvarne trase kablovskog voda i dubine njegovog ukopavanja, kao i postojanja podzemnih instalacija. Probne otkope vršiti ručno, uz maksimalne mjere opreznosti, kako ne bi došlo do oštećenja podzemnih instalacija. Ukupno za rad, računato po m1 izvršenog probnog iskopa: | m | 8,00 |
| 28 | Mašinski iskop rova za polaganje kablova, bez obzira na kategoriju tla, s odlaganjem 0,5m od ivice iskopa. Dubina iskopa u svemu prema nacrtu, tehničkom opisu i tehničkim uslovima. Stranice rova zasijecati vertikalno, iskopani materijal odbaciti min.1,0m od ivice rova sa jedne strane. Kameniti materijal odvojiti od zemljanog. Na mjestima gdje nema dovoljno prostora za odbacivanje materijala iskopani materijal odmah odvesti na privremenu deponiju radi nesmetanog odvijanja saobraćaja i radova, što je uračunato u jediničnu cijenu stavke. Prilikom iskopa posebnu pažnju obratiti na postojeće podzemne i nadzemne instalacije , a iskop na tim mjestima izvesti prema uslovima uz saglasnost vlasnika instalacija. Obračun po 1m3iskopanog materijala u sraslom stanju, sa vertikalnim stranicama iskopa: | m3 | 53,57 |
| 29 | Ručni iskop, proširenje i produbljenje rova(ručno). Ručni iskop izvesti na mjestima ukrštanja sa postojećim instalacijama i na pojedinačnim nepristupačnim dionicama trase. Dionice za ručni iskop odrediće projektant, odnosno nadzorni inženjer. Na pojedinim mjestima i na saobraćajnim površinama, gdje prema procjeni nadzornog inženjera nema dovoljno prostora za odbacivanje materijala, iskopani materijal odmah odvesti na privremenu deponiju radi nesmetanog odvijanja saobraćaja i radova što je uračunato u jediničnu cijenu stavke. Ukupno za rad i transport, računato po 1m3 iskopanog materijala u sraslom stanju, prema idealnom presjeku, u zemljištu prosječno IV kategorije: | m3 | 3,57 |
| 30 | Ručni iskop, proširenje i produbljenje rova(ručno). Ručni iskop izvesti na mjestima ukrštanja sa postojećim instalacijama i na pojedinačnim nepristupačnim dionicama trase. Dionice za ručni iskop odrediće projektant, odnosno nadzorni inženjer. Na pojedinim mjestima i na saobraćajnim površinama, gdje prema procjeni nadzornog inženjera nema dovoljno prostora za odbacivanje materijala, iskopani materijal odmah odvesti na privremenu deponiju radi nesmetanog odvijanja saobraćaja i radova što je uračunato u jediničnu cijenu stavke. Ukupno za rad i transport, računato po 1m3 iskopanog materijala u sraslom stanju, prema idealnom presjeku, u zemljištu prosječno V kategorije.  170x0,8x0,6x0,2+49x0,8x0,6x0,04+6x1x0,6x0,08 | m3 | 2,38 |
| 31 | Izrada, postavljanje i demontaža pješačkog metalčnog ili drvenog mostića na prilazima objektima preko otvorenih kanala i lokacijama koje odredi nadzorni organ, dimenzija do 75 cm x 200 cm, s ogradom visine 100 cm. | kom | 2,00 |
| 32 | Nabavka, transport i izrada posteljice kabla od sitnog pijeska ili sitnozrnaste zemlje, granulacije do 4 mm. pri slobodnom polaganju kablova, prvo se razastire sloj sitnog pijeska debljine 10 cm, a nakon polaganja kablova i drugi sloj pijeska debljine takođe 10 cm. nabijanje posteljice se izvodi isključivo ručno. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m3 posteljice: | m3 | 18,60 |
| 33 | Zatrpavanje rova iskopom. Zatrpavanje se vrši u slojevima od po dvadesetak centimetara uz ručno nabijanje. Postići stepen zbijenosti veći ili jednak 60 MN/m2. Zbijanje izvršiti pomoću srednjeg vibracijskog uređaja za nabijanje, maksimalne radne težine 0,6kN ili vibracijske ploče maksimalne radne težine 5,0kN. Ukupno za rad, sa pribavljanjem atesta zbijenosti tamponske podloge, računato po m3 iskopa | m3 | 11,16 |
| 34 | Zatrpavanje rovova tamponom, drobljenim šljunkom prečnika zrna 0-63 mm, na mjestima predviđenim za saobraćajnice, lokacijama kablovskih kanalizacija, kao i na mjestima gdje je izvršeno razbijanje asfalta i trotoara. Zatrpavanje se vrši u slojevima uz nabijanje. Postići zbijenost do modula stišljivostio Ms=100,0MN/m2. Zbijanje izvršiti pomoću srednjeg vibracionog uređaja za nabijanje, maksimalne radne težine 0,6Kn ILI VIBRACIONE PLOČE MAKSIMALNE RADNE TEŽINE 5,0Kn. Ukupno za rad sa pribavljanjem atesta zbijenostitamponske podloge, računato po 1m3iskopa | m3 | 22,32 |
| 35 | Uređenje zemljišta sa odvozom viška materijala do deponije. Stavka obuhvata i fino čišćenje površine-dovođenje u prvobitno stanje gdje je bio odložen materijal od iskopa. Ukupno za rad i transport, računato sa udaljenošću deponije do 5km a plaća se po m3 viška iskopa. | m3 | 60,45 |
| 36 | Ugradnja betona MB 20 za saniranje trotoarskih površina, prema nacrtu u prilogu dokumentacije. Košuljicu izraditi u skladu sa tehnološkim zahtjevima za saniranje trotoarskih površina. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m3 ugrađenog betona. | m3 | 11,16 |
| 37 | Isporuka materijala i izrada betonskih temelja za stubove instalacije osvetljenja.Temelji su dimenzija kako je to dato nacrtom u prilogu projekta i izrađuju se od betona MB 20. Pri izradi temelja, ugraditi u temelje po dvije ili tri juvidur cijevi, f 70 mm, I=0,8 m, za prolaz kabla u stub i iz stuba (stavka obuhvata nabavku juvidur cijevi). Cijevi se postavljaju pod uglom, od nivoa kabla u rovu do centra temelja, odnosno do centralnog otvora temeljne ploče stuba, a po pravcu napojnog voda. Pri izradi temelja, kroz temelj provući pocinkovanu čeličnu traku, Fe/Zn 25 x 4 m (I=2,0m)za vezu stuba sa uzemljenjem. Pri izradi temelja, ugraditi ankere stuba, pomoću šablona za njihovo centrisanje, dobijenog od proizvođača stuba. Gornja kota ploče temelja stuba treba da je 5 cm ispod kote trotoara. Pod stavkom se podrazumijeva po izradi trotoara premazivanje ploče i anker šarafa bitumenskom masom i ravnanje betonom do kote trotoara. Ukupno za nabavku materijala, transport i rad, računato po m3 ugrađenog betona: | m3 | 3,50 |
| 38 | **GRAĐEVINSKI RADOVI** | Isporuka i ugradnja oznaka trase kabla. Obilježava se napon i položaj kabla u rovu, promjena pravca trase, početak i kraj kablovica, eventualna mjesta približavanja, paralelnog vođenja ili ukrštanja kabla sa drugim kablovima ili ostalim podzemnim instalacijama, mkao i na svim onim mjestima gdje nadzorni organ smatra da je potrebno (predmjer je rađen na osnovu pretpostavljenog broja oznaka i podliježe izmjeni). Oznaka se nalazi na mesinganoj pločici ugrađenoj na betonskoj kocki. Ukupno za nabavku, transport i rad računato po ugrađenoj oznaci: | kom | 15,00 |
| 39 | Isto kao i kod prethodne tačke, samo što oznaka za ukrštanje kablova sa drugim podzemnim objektima i instalacijama (10Kv vod, vodovod, kanalizacija, ptt itd)paušalno | kom | 3,00 |
| 40 | Ostali sitan građevinski materijal | Pauš. | 1,00 |
| 41 | Nepredviđeni radovi(5% investicione vrijednosti građevinskih radova). Stavka se podrazumijeva samo u slučaju ugovaranja po sistemu “ključ u ruke” | Pauš. | 1,00 |
| **ELEKTROMONTAŽNI RADOVI** | | | | |
| 42 | **ELEKTROMONTAŽNI RADOVI** | Isporuka i polaganje napojnog kabla javnog osvjetljenja u pripremljeni kablovski rov, kroz položene kablovice i temelje stubova. Stavka obuhvata razvlačenje kabla, izradom toploskupljajućih kablovskih završnica sa povezivanjem na polje javne rasvjete u napojnoj trafostanici i povezivanje na priključnim pločama stubova. Prilikom prikopčavanja kablova na priključne ploče potrebno je voditi računa o ravnomjernom opterećenju na sve tri faze. Ukupno za nabavku, transport i rad računato po položenom dužnom metru kabla (prije nabavke kabla provjeriti dužinu nakon obilježavanja trase kabla i stubnih mjesta instalacije javnog osvjetljenja) a plaća se po dužnom metru položenog kabla tipa PPOOO 4x25 mm2, 0,6/1kV | m | 180,00 |
| 43 | Snimanje tačnog položaja kabla i izrada geodetskog elaborata sa katastarskom situacijom ploženog kabla | m | 186,00 |
| 44 | Isporuka i polaganje „gal“ štitinika ili slične mehaničke zaštite slobodno položenog kabla u rovu. Štitinici se polažu tako da se po dužini međusobno preklapaju za po desetak santimetara potpuno prekrivajući položeni kabl. Štitnci se polažu nakon razastiranja drugog sloja pijeska u rovu. Ukupno za nabavku, transport i rad računato po položenom štitniku (I=1,0m). | kom | 186,00 |
| 45 | Isporuka i polaganje plastične trake za upozorenje da se ispod nalazi elektroenergetski kabl. Traka treba da je crvene boje i sa odgovarajucim natpisom. Polaze se cijelom duzinom kablovskog rova, pri njegovom zatrpavanju, na Cetrdeset centimetara iznad kabla na regulisanim povrsinama i u dva sloja na trideset i pedeset centrimetara iznad kabla na neregulisanim povrsinama. Ukupno za nabavku, transport i rad, racéunato po metru duznom polozene trake | m | 186,00 |
| 46 | Isporuka i polaganje pocinkovane čelične trake, Fe/ Zn 25x4 mm u kablovski rov. Traka se polaze pri zatrpavanju rova, na dubini od oko 40 cm, nakon nanošenja prvog sloja iskopa. Stavka obuhvata ispravijanje i razvlcenje trake, nabavku ukrsnih komada “traka-fraka” (JUS N.B4.936) i izradu medusobnih veza traka. Traka se u rovu polaze nasatice. Ukupno za nabavku, transport i rad, racunato po metru duznom polozene Fe/Zn trake. | kg | 146,00 |
| 47 | Povezivanje trake uzemljivaca sa zdruzenim uzemljenjem objekta duz trase kablovskog rova. Spajanje trake izvesti ukrsnim komadima traka-traka JUS N.B4.936 | pauš | 2,00 |
| 48 | Izrada\_ zastitnih mjera prilikom ukrstanja kablova sa drugim podzemnim objektima i instalaciiama prema crtezu u prilogu i tehnickom opisu, pausalno | kom | 3,00 |
| 49 | Nabavka, trasnport i ugradnja čeličnih konusnih stubova, čelika prema JUS.C.BO. 500/1988, klasa C 0361 ili da bude bolji od njega, debljiine min 3mm, okruglog poprečnog presjeka, zasticen toplo pocinkovanog spolja i iznutra nanosom cinka, U skladu sa JUS EN ISO 1461, sa zavrsnom-dekorativnom bojom RAL 7035, elektrostaticki nanesenom a zatim pecenom prema JUS EN 40-4/1993. Stub treba da je predviden za montazu na pripremlienom betonskom temelju, preko zavarene temeljne ploce (na dnu stuba), koja moze biti ispupcena ili ravna ali mora da omoguci efikasno| odvodenje vode i ankera (sa maticama), ugradenih u temelj pri njegovoj izradi.  U donjem segmentu stuba treba da se nalazi otvor sa poklopcem i antivandal bravom, najmanjeg stepena zastite IP 44, unutar kojeg treba da je ugraden nosaé za prikljiuénu plocu kao i sa zavrtanj sa maticom za vezu stuba sa uzemljenjem. Uz stubove, proizvodaé treba da isporuci i Sablone za centrisanje ankera pri izradi temelja. Stub treba da je atestiran za pritisak vjetra od 90 daN/m2. Prilikom montaze stuba potrebno je provjeriti vertikalnost stuba iz dva upravna pravca. Ukupno racunato po ugradjenom stubu visine 6m, Ekvivalent tipu KRs-A-6/60 proizvodača Amiga Kraljevo | kom | 8 |
| 50 | Isporuka i ugradnja OG priključnice u gornjem dijelu stuba za priključak dekorativne rasvjete za ulično ukrašavanje | Kom | 8 |
| 51 | Isporuka i ugradnja priključnog ormarića na nosaču u stubu. Priključni ormarić he urađen u skladu sa IEC 60439-1, a sadrži izolovane stezaljke za direktno priključenje (bez papučica, omči isl)do tri provodnika presjeka do 25mm2 sa donje strane i jednog provodnika presjeka1,5-10mm2 sa gornje strane. Stezaljke su u bojama koje obilježavaju fazne , nulte i zaštitne provodnike. Za zaštitu svetiljke u ploči ugrađena je kombinacija minijaturnih nosača osigurača sa cilindričnim topljivim uloškom DII 1 (E27)do 25A. ukupno za nabavku i ugradnju računato po ugrađenom priključnom ormariću tipa M6, DIN rail (46277/3) proizvođača Isiway ili ekvivlanetno. | Kom | 8,00 |
| 52 | Isporuka i ugradnja provodnika za vezu svetiljke i priključne ploče sa izradom strujnih veza a plaća se po m1 ugrađenog provodnika tipa: PPOO-Y 3 x 2,5mm, 0,6/1kV | m | 55 |
| 53 |  | Nabavka, isporuka i ugradnja ulične LED svetiljke sa 12 LED modula koji se napajaju sa 700mA sa Narrow Road optikom, temperature boje izvora svjetla 4000Kizlaznog svjetlosnog fluksa svetiljke 3429Im, ulazna snaga svetiljke 28W, efikasnosti 122Im/W elektronski predspojni uređaj, klasa električne izolacije II stepena , stepen zaštite IP 66 IK09, 100000 radnih stai prije opadanja svjetlosnog fluksa 90% inicijalne vrijednosti pri temperaturi od 25 stepeni C, tijelo svetiljke izrađeno od aluminijuma, svijetlo sive boje, sa protektorom u formi kaljenog ravnog stakla, predviđena za montažu na vrhu stuba, O 60i za bočnu montažu (na liri) O 60, sa mogućnošću korekcije nagiba od 0/5/10/15/20 stepeni u slučaju montaže na vrhu stuba i 15/-10/-5/0/5/10/15 stepeniu slučaju bočne montaže (na liri)planirana da se montira na vrhu stuba visine 6m, dimenzija 571 x 224 x 114 mm, težine 5,48kg, sličan tipu IP 12L70-740 NR BPS CL2 M60 ANT proizvođača Thorn (Velika Britanija) ili ekvivalentno. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa izvorom svjetla i potrebnom o. Prilikom montaže stuba potrebno je provjeriti vertikalnost stuba.  Ekvivalent tipu ISARO PRO 96275842 IO 12L70-740 NE BPS CL2 M60 ANT proizvođača Thorn (Velika Britanija)-svetiljka treba u sebi da ima odvodnik prenapona 10Kv/10Ka) | kom | 8 |
| 54 | Ostali sitan instalacioni i montažni materijal | Pauš. | 1,00 |
| 55 |  | Troškovi ispitivanje izvedenih elektromontaznih radova, obezbedivarje certifikata o efikasnosti sistema zaitite od opasnog napona dodira. mjerenje otpora uzemljenja, itd | Pauš | 1,00 |
| **KONSTRUKCIJA** | | | | |
| **ZEMLJANI RADOVI** | | | | |
| 56 | ZEMLJANI RADOVI | Izrada filter sloja od drobljenog materijala iza potpornog zida. Filter sloj izrađuje se od šljunkovito-kamenog materijalom koji omogućava svoj procijeđenoj vodi da prodre do drenažne cijevi koja se nalazi na dnu filterskog sloja i po kojoj otiče voda do sabirnog odvodnika. Ovako izabran položaj fioltera sprečava unutrašnju eroziju u prirodnom terenu. Filter se izvodiu u slojevima od 30cm ili drugoj debljini koju treba odrediti na licu mjesta obzirom na vrstu materijala i raspoloživa sredstva nabijanja. Nabijanje treba izvoditi tako da se postigne projektom propisana zbijenost što izvođač radova dokazuje atestom. Ova stavka obuhvata: utovar materijala pogodnog za izradu filterskog nasipa (sa privremene gradilišne deponije ili pozajmišta), transport, istovar sa razastiranjem u slojevima uz zbijanje. Obračun po m3 filtera vrši se mjerenjem profila u zbijenom stanju. | m3 | 36,40 |
| **BETONSKI RADOVI** | | | | |
| 57 | **BETONSKI RADOVI** | Izrada armiranobetonske temeljne ploče pločastog propusta MB30 (C25/30), V-80, M-100. Ova pozicija obuhvata nabavku, transport svog potrebnog materijala, sav rad na pripremi i ugradnji betona u temeljnoj ploči, dokaz kvaliteta i sve ostale prateće radove. Armatura se obračunava po posebnoj poziciji. Temna ploča se izvodi u oplati u svemu prema detaljima iz projekta. Obračun se vrši po m3 ugrađenog betona. | m3 | 140,40 |
| 58 | Izrada armiranobetonskih zidova propusta MB 30 (C25/30) V-80 M-100. Ova pozicija obuhvata nabavku, transport svog potrebnog materijala, sav rad na pripremi i ugradnji betona, dokaz kvaliteta i sve ostale prateće radove. Armatura se obračunava po posebnoj poziciji.Zid se izvodi u oplati u svemu prema detaljima iz projekta. U cijenu ulazi i izrada potrebnih barbakana. Obračun se vrši po m3 ugrađenog betona. | m3 | 168,50 |
| 59 | **BETONSKI RADOVI** | Izrada armiranobetonske ploče pločastog propusta MB30 (C25/30), V-80, M-100. Ova pozicija obuhvata nabavku, transport svog potrebnog materijala, sav rad na pripremi i ugradnji betona u temeljnoj ploči, dokaz kvaliteta i sve ostale prateće radove. Armatura se obračunava po posebnoj poziciji. Pločasti propust se izvodi u oplati u svemu prema detaljima iz projekta. Obračun se vrši po m3 ugrađenog betona. | m3 | 193,64 |
| 60 | Izrada armiranobetonskog temelja potpornog zida od betona MB30 , V-8, M-100. U cijenu uračunata montaža oplate, ugradnja barbakana, spravljanje i ugradnja betona, demontaža oplate i sav potreban rad i materijal, bez armature i zemljanih radova. Svi armirano betonski radovi moraju se izvršiti stručno i solidno sa odgovarajućom stručnom radnom snagom. Cement za izradu betona mora odgovarati važećim normativima. Agregat za beton mora biti čvrst, postojan, pravilno oblikovan, te ne smije sadržavati zemljane ni organske sastojke. Voda koja se upotrebljava za spravljanje betona mora biti čista i bez ikakvih primjesa koje mogu štetno uticati na stvrdnjavanje betona. Armatura mora biti pravilno sječena i savijena po mjerama iz plana armature i postavljena u oplatu na način da je osigurana nepromjenjivost položaja za vrijeme betoniranja. Oplata mora biti čvrsta i solidno ukrućena ili poduprta da se postigne projektom zahtijevani geometrijski oblik svih elemenata. | m3 | 52,40 |
| 61 | Izrada armiranobetonskog tijela potpornog zida od betona MB30 , V-8, M-100. U cijenu uračunata montaža oplate, ugradnja barbakana, spravljanje i ugradnja betona, demontaža oplate i sav potreban rad i materijal, bez armature i zemljanih radova. Svi armirano betonski radovi moraju se izvršiti stručno i solidno sa odgovarajućom stručnom radnom snagom. Cement za izradu betona mora odgovarati važećim normativima. Agregat za beton mora biti čvrst, postojan, pravilno oblikovan, te ne smije sadržavati zemljane ni organske sastojke. Voda koja se upotrebljava za spravljanje betona mora biti čista i bez ikakvih primjesa koje mogu štetno uticati na stvrdnjavanje betona. Armatura mora biti pravilno sječena i savijena po mjerama iz plana armature i postavljena u oplatu na način da je osigurana nepromjenjivost položaja za vrijeme betoniranja. Oplata mora biti čvrsta i solidno ukrućena ili poduprta da se postigne projektom zahtijevani geometrijski oblik svih elemenata. | m3 | 34,80 |
| 62 | **BETONSKI RADOVI** | Izrada armiranobetonske grede dimenzija 30 x 60 cm od betona MB30 , V-8, M-100. U cijenu uračunata montaža oplate, ugradnja barbakana, spravljanje i ugradnja betona, armatura 4Ro14 kao i Uo8/20, demontaža oplate i sav potreban rad i materijal, bez zemljanih radova. Svi armirano betonski radovi moraju se izvršiti stručno i solidno sa odgovarajućom stručnom radnom snagom. Cement za izradu betona mora odgovarati važećim normativima. Agregat za beton mora biti čvrst, postojan, pravilno oblikovan, te ne smije sadržavati zemljane ni organske sastojke. Voda koja se upotrebljava za spravljanje betona mora biti čista i bez ikakvih primjesa koje mogu štetno uticati na stvrdnjavanje betona. Armatura mora biti pravilno sječena i savijena po mjerama iz plana armature i postavljena u oplatu na način da je osigurana nepromjenjivost položaja za vrijeme betoniranja. Oplata mora biti čvrsta i solidno ukrućena ili poduprta da se postigne projektom zahtijevani geometrijski oblik svih elemenata. | m3 | 7,86 |
| 63 | Izrada libažnog sloja betona MB15 debljine 10cm ispod svih armirano betonskih zidova i debljine 15 cm ispod pločastog propusta. U cijenu uračunato spravljanje, transport i ugradnja betona. Izvedena podloga mora biti potpuno ravna (glatka). Površina betona zaglađena sa tačnošću +/- 1,00cm. Obračun po m2 izvedene podloge. | m2 | 720,50 |
| **ARMIRAČKI RADOVI** | | | | |
|  | **ARMIRAČKI RADOVI** | Nabavka, transport, deponovanje, rezanje, obrada i ugradnja armature po specifikaciji datoj u predmjeru radova. Predviđena je upotreba rebraste (B500b) i mrežaste (MA 500/560) armature. Potrebno je pribaviti ateste za sve tipove ugrađene armature u skladu sa propisanim tehničkim normativima. |  |  |
| 64 | B500b | kg | 36.005,85 |
| 65 | MA 500/260 | kg | 16.557,51 |
| **SLABA STRUJA** | | | | |
| **MATERIJAL** | | | | |
| 66 | **SLABA STRUJA** | Cijevi za kablovsku kanalizaciju : PVC cijevi fi 110x3,2 (6m) sa gumenim prstenom | kom | 63,00 |
| 67 | Uvodnica od pvc sa gumenim prstenom PVC cijevi 0 110mm | kom | 24,00 |
| 68 | PVC držač  Odstojni 110/2 | kom | 135,00 |
| 69 | Čepovi za zatvaranje cijevi O 110/3,2mm | kom | 12,00 |
| 70 | Pozor traka | m | 189,00 |
| 71 | **SLABA STRUJA** | Standardne montažne konzole sa držačem konzole, papučicom dužine 50cm, usadnim klinom, usadnim valjkastim ležajem i obujmicama | kom | 8,00 |
| 72 | Laki tk poklopac sa ramom (min nosivost 50Kn). | kom | 4,00 |
| 73 | Sitni pijesak granulacije 0-4mm | m3 | 24,90 |
| **IZRADA KABLOVSKE KANALIZACIJE** | | | | |
| 74 | **IZRADA KABLOVSKE KANALIZACIJE**  **Ostali troškovi** | Trasiranje-određivanje trase rova i lociranje okana prije iskopa | m | 189,00 |
| 75 | Izrada kablovske kanalizacije od PVC cijevi u trotoaru ili zemljištu (iskop zemlje IV kat duž planirane trase, nasipanje donjeg sloja pijeska d=10 cm, polaganje PVC cijevi i držača odstojanja na razmaku ne većem od 2m, nasipanje pijeska između cijevi, nasipanje zaštitnog sloja pijeska d=10cm, zatrpavanje rova u sloojevima sa nabijanjem, postavljanje upozorne PTT trake, uređenje trase sa utovarom i odvozom višlka materijala kapaciteta za 2Xpvc O 110mm (45x95cm) | m | 189,00 |
| 76 | Izrada AB(Q335) okna u zemljištu IV kategorije , unutrašnjih dimenzija 150 x 100 x 100cm: iskop rupe za okno, odvoz šuta na deponiju, izrada okna (d=15cm(zidova i donje ploče) i d=20cm gornje ploče) sa ugradnjom lakog tk poklopca sa ramom (rad +materijal bez lakog tk poklopca sa ramom). | Kom | 4,00 |
| 77 | Montaža standardnih montažnih konzola sa držačem konzole, papuičicom dužine 50cm, usadnim klinom, usadnim valjkastim ležajem i obujmicama. | Kom | 8,00 |
| 78 | Polaganje plastične trake za upozorenje da se ispod nalazi TKJ kablovska kanalizacija. Traka treba da je žute boje od mekanog polivinilhlora i sa odg natpisom. Polaže se cijelom dužinom kablovskog rova, pri njegovom zatrpavanju na dubini od 20ak cm (prije nanošenja sloja iskopa) .ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m dužnom plolžene trake | m | 189,00 |
| 79 | Troškovi ispitivanja izvedenih građevinskih radova, obezbjeđivanje atesta o kvalitetu zbijenosti slojeva kablovskih kanala mjerenjem i kvaliteta saniranih asfaltnih i betonskih površina, itd. | Pauš. | 1,00 |
| 80 | **VERTIKALNA SIGNALIZACIJA** | II-28 osmougaonik prečnika 600mm (klasa 1) | kom | 2 |
| 81 | II-30 krug prečnika 600mm (klasa1) | kom | 2 |
| 82 | **STUB NOSAČ SAOBR.ZNAKA** | Stub nosač prečnika 60mm, duzžine 4,00 m | kom | 2 |
| 83 | **IZRADA TEMELJA SA UGRADNJOM STUBA NOSAČA SAOBR ZNAKA** | Izrada temelja sa ugradnjom stuba | kom | 2 |
| 84 | **HORIZONTALNA SIG.-BIJELA BOJA** | NEISPREKIDANA LINIJA ŠIRINE 0,10M | m | 140,00 |
| 85 |  | KRATKA ISPREKIDANA 0,10M (1+1) | m | 60,00 |

# IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU[[1]](#footnote-1)

**OPŠTINA BUDVA**

**Broj: 01-2951/2**

**Budva, 12.09.2019. godine**

U skladu sa članom 49 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Predsjednik Opštine Budva, Marko Carević, kao ovlašćeno lice Opštine Budva, daje

**I z j a v u**

Da će Opština Budva, shodno Ugovoru za nabavku usluga stručnog nadzora nad komunalnim opremanjem građevinskog zemljišta-ulica S 44 faza II- Podličak, uredno vršiti plaćanja preuzetih obaveza, po utvrđenoj dinamici.

**PREDSJEDNIK**

**Marko Carević**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

# IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA [[2]](#footnote-2)

**OPŠTINA BUDVA**

**Broj: 01-2951/3**

**Budva, 12.09.2019. godine**

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11, 57/14, 28/15 i 42/17)

**Izjavljujem**

Da u postupku javne nabavke iz Plana javnih nabavki – Amandman II za 2019.godinu broj: 01-299/3 od 11.06.2019. godine, za nabavku usluga stručnog nadzora nad komunalnim opremanjem građevinskog zemljišta-za ulicu S 44 faza II- Podličak, nisam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Ovlašćeno lice naručioca: Marko Carević,  
 Predsjednik

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke, Tanja Simićević

Načelnica Službe za javne nabavke

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke, Mladen Mikijelj

v.d. Sekretara sekretarijata za investicije

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA[[3]](#footnote-3)

**OPŠTINA BUDVA**

**Broj: 01-2951/4**

**Budva, 11.04.2019. godine**

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11, 57/14, 28/15 i 42/17)

**Izjavljujem**

da u postupku javne nabavke za nabavku usluga stručnog nadzora nad komunalnim opremanjem građevinskog zemljišta-za ulicu S 44 faza II- Podličak, nisam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Predsjednik komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda, Tanja Simićević, dipl. Pravnik i službenik za javne nabavke,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda, Nikola Milutinović, spec.ing.građ,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda,

Marko Asanović, dipl.ing.org,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA

🞎Vrednovanje ponuda po kriterijumu ekonomski najpovoljnija ponuda vršiće se na sljedeći način:

¨ ekonomski najpovoljnija ponuda, sa slijedećim podkriterijumima:

□ najniža ponuđena cijena broj bodova 80

□ kvalitet broj bodova 20

Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda će vrijednovati ponude po kriterijumu ekonomski najpovoljnija i to na način da će 80 bodova određivati najniže ponuđena cijena (C), 20 bodova određivaće kvalitet (Q).

Ponuđač sa najvećim brojem bodova (C + Q) će biti izabran.

1. Najniža ponuđena cijena (C)(80 bodova)

Podkriterijum najniže ponuđena cijena iskazuje se na način što se najniže ukupna ponuđena cijena sa uračunatim PDV-om podijeli sa ponuđenom cijenom sa uračunatim PDV-om i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova (80 bodova) i to po formuli:

(C)= C1 / C2 x80

C- Broj bodova

C1-Najniža ukupna ponuđena cijena sa uračunatim PDV-om

C2 -Ponuđena cijena sa uračunatim PDV-om

1. Kvalitet (Q) 20 bodova

Podkriterijum kvalitet izkazuje se kroz:

Reference stručnih lica koje će ponuđač angažovati na izvršenju usluga i izvođenje radova koje su predmet javne nabavke, boduju se sa 20 bodova i to na način da se:

- Reference ovlašćenog inženjera koje će ponuđač angažovati za revizora za rukovođenje stručnim nadzorom nad građenjem objekta u cjelini, bodovaće se sa 20 bodova, na način da maksimalni broj bodova dobija onaj koji ima najveći broj potvrđenih referenci na vršenju stručnog nadzora za objekte niskogradnje, a ostale ponude dobijaju proporcionalno broj bodova.

Reference revizora se dokazuju dostavljanjem potvrde od strane investitora radova koja sadrži broj ugovora, vrijednost izvršenih usluga, bruto površinu objekta, način učešća revizora u realizaciji tog projekta i konstataciju da je izvršio uslugu kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za izvršenje usluga.

# 

# OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ

**NASLOVNA STRANA PONUDE**

(*naziv ponuđača*)

podnosi

OPŠTINA BUDVA

**PONUDU**

**po Tenderskoj dokumentaciji broj 01- \_\_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_.2019. godine**

**ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU USLUGA STRUČNOG NADZORA NAD IZVOĐENJEM RADOVA NA KOMUNALNOM OPREMANJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA-ZA ULICU S 44 FAZA II - PODLIČAK**

**ZA**

* Predmet nabavke u cjelosti

# SADRŽAJ PONUDE

1. Naslovna strana ponude
2. Sadržaj ponude
3. Popunjeni podaci o ponudi i ponuđaču
4. Ugovor o zajedničkom nastupanju u slučaju zajedničke ponude
5. Popunjen obrazac finansijskog dijela ponude
6. Izjava/e o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača
7. Dokazi za dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova za učešće u postupku javnog nadmetanja
8. Dokazi za dokazivanje ispunjenosti uslova stručno tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku javnog nadmetanja
9. Potpisan Nacrt ugovora o javnoj nabavci
10. Garancija Ponude
11. Ostala dokumentacija (katalozi, fotografije, publikacije i slično)

## PODACI O PONUDI I PONUĐAČU

**Ponuda se podnosikao:**

🞎Samostalna ponuda

🞎Samostalna ponuda sa podizvođačem/podugovaračem

🞎Zajednička ponuda

🞎Zajednička ponuda sa podizvođačem/podugovaračem

**Podaci o podnosiocu samostalne ponude:**

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv i sjedište ponuđača |  |
| PIB[[4]](#footnote-4) |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Lice/a ovlašćeno/a za potpisivanje finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi | *(Ime, prezime i funkcija)* |
| *(Potpis)* |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

**Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude[[5]](#footnote-5)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naziv podugovarača /podizvođača |  | |
| PIB[[6]](#footnote-6) |  | |
| Ovlašćeno lice |  | |
| Adresa |  | |
| Telefon |  | |
| Fax |  | |
| E-mail |  | |
| Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  | |
| Opis dijela predmeta javne nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  | |

**Podaci o podnosiocu zajedničke ponude[[7]](#footnote-7)**

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv podnosioca zajedničke ponude |  |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje finansijskog dijela ponude, nacrta ugovora o javnoj nabavci i nacrta okvirnog sporazuma | *(Ime i prezime)* |
| *(Potpis)* |
| Imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora |  |
|  |
|  |
| .... |

**Podaci o nosiocu zajedničke ponude:**

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv nosioca zajedničke ponude |  |
| PIB[[8]](#footnote-8) |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koji se odnose na nosioca zajedničke ponude | *(Ime, prezime i funkcija)* |
| *(Potpis)* |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

**Podaci o članu zajedničke ponude[[9]](#footnote-9):**

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv člana zajedničke ponude |  |
| PIB[[10]](#footnote-10) |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koja se odnose na člana zajedničke ponude | *(Ime, prezime i funkcija)* |
| *(Potpis)* |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

**Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude[[11]](#footnote-11)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Naziv podugovarača /podizvođača |  | |
| PIB[[12]](#footnote-12) |  | |
| Ovlašćeno lice |  | |
| Adresa |  | |
| Telefon |  | |
| Fax |  | |
| E-mail |  | |
| Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  | |
| Opis dijela predmeta javne nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  | |

## FINANSIJSKI DIO PONUDE

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r.b. | opis predmeta | bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena bez  pdv-a  (€) | ukupan iznos bez pdv-a  (€) | pdv  (€) | ukupan iznos sa  pdv-om  (€) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupno bez PDV-a | | | | |  | | | |
| PDV | | | | |  | | | |
| Ukupan iznos sa PDV-om: | | | | |  | | | |

**Uslovi ponude:**

|  |  |
| --- | --- |
| Rok izvršenja ugovora je |  |
| Mjesto izvršenja ugovora je |  |
| Način i dinamika isporuke/izvršenja |  |
| Garantni rok |  |
| Garancije kvaliteta |  |
| Način sprovođenja kontrole kvaliteta |  |
| Rok plaćanja |  |
| Način plaćanja |  |
| Period važenja ponude |  |
| .... |  |
| ...... |  |

Ovlašćeno lice ponuđača

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*ime, prezime i funkcija*)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*potpis*)

M.P.

## IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA,PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA[[13]](#footnote-13)

(*ponuđač*)

**Broj: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Mjesto i datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude, podizvođača / podugovarača  
 (*ime i prezime i radno mjesto*) , u skladu sa članom 17 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) daje

**Izjavu**

da nije u sukobu interesa sa licima naručioca navedenim u izjavama o nepostojanju sukoba interesa na strani naručioca, koje su sastavni dio predmetne Tenderske dokumentacije broj \_\_\_ od \_\_\_\_\_\_\_\_ godine za nabavku (*opis predmeta*) , u smislu člana 17 stav 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoje razlozi za sukob interesa na strani ovog ponuđača, u smislu člana 17 stav 2 istog zakona.

Ovlašćeno lice ponuđača

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*ime, prezime i funkcija*)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*potpis*)

M.P.

## DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA

Dostaviti:

- dokaz o registraciji izdatog od organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

- dokaz izdat od organa nadležnog za poslove poreza (državne i lokalne uprave) da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;

- dokaz nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda, da ponuđač, odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

- ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom i to:

* Licencu za reviziju tehničke dokumentacije (revident) odnosno obavljanje poslova stručnog nadzora nad građenjem objekta, izdatu od Ministarstva održivog razvoja i turizma u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/2017, 44/2018 i 63/2018);
* Licencu za projektovanje geodetskih radova izdatu od strane Uprave za nekretnine u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 029/07 od 25.05.2007, Službeni list Crne Gore", br. 073/10 od 10.12.2010, 032/11 od 01.07.2011, 040/11 od 08.08.2011, 043/15 od 31.07.2015, 037/17 od 14.06.2017, 037/17 od 14.06.2017, 017/18 od 20.03.2018).

## DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI

Dostaviti:

-izjave o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, odnosno kvalifikacijama rukovodećih lica i naročito kvalifikacijama lica koja su odgovorna za pružanje konkretnih usluga;

- izjave o namjeri i predmetu podugovaranja, sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i sl.).

OBRAZAC U2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IZJAVA**  **O OBRAZOVNIM I PROFESIONALNIM KVALIFIKACIJAMA PONUĐAČA, ODNOSNO KVALIFIKACIJAMA RUKOVODEĆIH LICA I LICA KOJA ĆE BITI ANGAŽOVANA NA PRUŽANJU KONKRETNIH USLUGA**  Ovlašćeno lice ponuđača \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (ime i prezime i radno mjesto)  **Izjavljuje**  da ponuđač/ član zajedničke ponude \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ posjeduje obrazovne i profesionalne kvalifikacije za blagovremenu, efikasnu i kvalitetnu realizaciju ugovora o javnoj nabavci usluga i da njegova rukovodeća lica i lica koja će biti odgovorna za pružanje konkretnih usluga imaju odgovarajuće stručne kvalifikacije navedene u tabeli koja slijedi   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Red.**  **br.** | **Prezime i ime** | **Školska sprema i zvanje** | **Status**  **(radni odnos/ drugi oblik angažovanja)** | **Licence, odobrenja i sl.** | **Funkcija koju će obavljati u izvršenju predmetne nabavke** | | 1 |  |  |  |  |  | | 2 |  |  |  |  |  | | ... |  |  |  |  |  |   Ovlašćeno lice ponuđača  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (*ime, prezime i funkcija*)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (*potpis*)  M.P. |

|  |
| --- |
| **IZJAVA O**  **NAMJERI I PREDMETU PODUGOVARANJA[[14]](#footnote-14)**  Ovlašćeno lice ponuđača \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (ime i prezime i radno mjesto)  **Izjavljuje**  Da ponuđač/član zajedničke ponude \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ne / namjerava da za predmetnu javnu nabavku \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, angažuje podugovarača/e, odnosno podizvođača/e:  1.  2.  .....  Ovlašćeno lice ponuđača  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (*ime, prezime i funkcija*)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ( *potpis*)  M.P. |

# NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ovaj ugovor zaključen je između:

**Naručioca: Opština Budva** sa sjedištem u Budvi, ulica **Trg Sunca broj 3**, PIB: **02055409**, Broj računa: **510-9786-73**, Naziv banke: Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica, koga zastupaPredsjednik Opštine, Marko Carević (u daljem tekstu: Naručilac)

i

**Ponuđača**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ sa sjedištem u \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ulica\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, PIB \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Broj računa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Naziv banke: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, koga zastupa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (u daljem tekstu: Izvršilac).

**PREDMET UGOVORA**

Predmet ovog ugovora je nabavka usluga stručnog nadzora nad komunalnim opremanjem građevinskog zemljišta-za ulicu S 44 faza II- Podličak, prema tenderskoj dokumentaciji broj **\_\_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_\_**. godine, Odluci o izboru najpovoljnije ponude broj \_\_\_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_\_\_\_\_ godine i prema ponudi izvršioca broj \_\_\_\_\_, od\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. godine.

**Član 1**

Izvršilac usluga se obavezuje da za potrebe Naručioca vrši poslove stalnog stručnog nadzora nad izvođenjem radova na komunalnom opremanju građevinskog zemljišta za ulicu S 44 faza II - Podličak, u skladu sa Čl. 100 i Čl. 101 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (“Sl. list CG” broj: 64/17, 44/18 i 63/18) i Pravilnikom o načinu vršenja stručnog nadzora nad građenjem objekata (Sl. list CG br.18/18).

##### **Član 2**

Rok za vršenje nadzora je 90 dana u skladu sa rokom za izvođenje radova koji su predmet nadzora a koji je definisan 90 dana od dana uvođenja izvođača radova u posao.

Ugovorena cijena vršenja usluga stručnog nadzora iz člana 1 ovog ugovora iznosi:

* bez PDV-a  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**€**
* iznos PDV-a **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €**
* ukupno sa PDV-om  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **€.**

##### **Član 3**

Plaćanje ugovorene cijene vršiće se virmanski po ovjerenim privremenim mjesečnim situacijama i okončanoj situaciji, na način što se 80% ugovorene cijene plaća po jednakim privremenim situacijama, a 20% ugovorene cijene se plaća po okončanoj situaciji, u roku od 30 dana od dana dostavljanja ovjerene privremene odnosno konačne situacije.

##### **Član 4**

Naručilac se obavezuje da:

* blagovremeno, pisanim putem, obavijesti Izvršioca o danu početka izvođenja pripremnih radova na komunalnom opremanju građevinskog zemljišta za ulicu S 44 faza II- Podličak, a najkasnije tri dana prije početka izvođenja ovih radova;
* preda Izvršiocu dokumentaciju potrebnu za vršenje stručnog nadzora: tehničku dokumentaciju po kojoj će se izvoditi radovi, kopiju ugovora o gradjenju i gradjevinsku dozvolu, u skladu sa čl. 181 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata;
* odredi lice za komunikaciju sa Izvršiocem usluga;
* razmotri izvještaje o vršenju stručnog nadzora i preduzme potrebne mjere;
* blagovremeno, a najkasnije u roku od sedam dana, ovjeri dostavljene privremene situacije i okončanu situaciju i po istim izvrši plaćanje u ugovorenom roku.

**Član 5**

Izvršilac usluga se obavezuje da ugovorene usluge stručnog nadzora vrši u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl. list CG br. 64/2017 i 44/2018) i Pravilnikom o načinu vršenja stručnog nadzora nad građenjem objekata (Sl. list CG br.18/18) i da u tom smislu naročito vrši:

* kontrolu izvođenja radova prema revidovanom glavnom projektu, zakonu i posebnim propisima;
* kontrolu usklađenosti radova;
* naloži izvođaču radova da otkloni utvrđene nedostatke u roku koji mu odredi;
* dužan je da građenje objekta suprotno revidovanom glavnom projektu, zakonu i posebnim propisima, ako se ne otklone u roku koji je odredio izvođaču, bez odlaganja prijavi nadležnom inspekcijskom organu;
* izvrši provjeru kvaliteta izvođenja radova;
* kontrolu kvaliteta materijala, instalacija i uređaja koji se ugrađuju;
* provjeru da li materijali, instalacije i uređaji koji se ugrađuju imaju propisanu dokumentaciju neophodnu za njihovo stavljanje u upotrebu;
* redovno praćenje dinamike izvođenja radova i poštovanje ugovorenih rokova;
* kontrolu primjene mjera koje je naložio izvođaču radova da preduzme u cilju otklanjanja nedostataka pri izvođenju radova;
* kontrolu radova koji se nakon zatvaranja, odnosno pokrivanja ne mogu kontrolisati;
* kontrolu primjene mjera za zaštitu životne sredine;
* definisanje faza za koje je neophodno sačiniti izvještaj;
* davanje tehnoloških i organizacionih upustava izvođaču radova i rješavanje drugih pitanja u vezi građenja objekta;
* saradnju sa projektantom radi obezbjeđenja detalja za nesmetano izvođenje radova;
* rješavanje drugih pitanja u vezi građenja objekta.

**Član 6**

Izvršilac usluga dužan je da obezbijedi da Izvođač radova:

1. izvodi radove u skladu sa revidovanim glavnim projektom;
2. vrši obilježavanje regulacionih i građevinskih linija, nivelacionih kota objekta, odnosno trase na terenu, u skladu sa revidovanim glavnim projektom;
3. na gradilištu posjeduje primjerak glavnog projekta u analognoj formi ovjeren od strane projektanta i revidenta, štambiljom na kojem je upisan broj, datum i potpis i pečatom na svakom listu glavnog projekta;
4. organizuje gradilište na način kojim će se obezbijediti pristup lokaciji, nesmetani saobraćaj i zaštita okoline za vrijeme trajanja građenja;
5. zaštiti stabla, živu ogradu i ostale zasade, koji se na osnovu posebnih propisa moraju čuvati i zaštititi tokom izvođenja građevinskih radova;
6. obezbijedi sigurnost objekta, zaštitu i zdravlje na radu zaposlenih i zaštitu okoline (susjednih objekata i infrastrukture);
7. obezbijedi dokaz o kvalitetu izvedenih radova, odnosno ugrađenih građevinskih proizvoda, instalacija i opreme, izdat od strane ovlašćenog lica;
8. vodi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu;
9. obezbijedi mjerenja i geodetsko osmatranje ponašanja tla i objekta u toku građenja;
10. obrađuje građevinski otpad nastao tokom građenja na gradilištu u skladu sa planom upravljanja građevinskim otpadom, sačinjenim u skladu sa posebnim propisima, i
11. ukloni objekte privremenog karaktera koji su služili za izvođenje radova na gradilištu u roku od 30 dana od dana završetka radova.

**Član 7**

IZVRŠILAC je dužan da prije početka vršenja stručnog nadzora NARUČIOCU dostavi Rješenje o imenovanju ovlašćenih revizora u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata. Izvršilac je dužan da imenovanje ovlašćenih inženjera izvrši u skladu sa Izjavom o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, kvalifikacijama rukovodećih lica i posebno kvalifikacijama lica koja su odgovorna za izvođenje konkretnih usluga, dostavljenih Ponudom.

Do promjene ovlašćenog revizora u odnosu na imenovanje dostavljeno u ponudi može doći samo za slučaj nastupanja okolnosti na koje IZVRŠILAC nije mogao da utiče i uz saglasnost NARUČIOCA.

Predložena zamjena ovlašćenog revizora mora da ispunjava minimum kvalifikacija inženjera koji se zamjenjuje.

Ako IZVRŠILAC ne imenuje ovlašćene revizore u skladu sa zahtjevima iz prethodna tri stava, Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora i jednostrano raskinuti ugovor.

**Član 8**

Izvršilac usluga je dužan da da prije zaključenja ugovora o javnoj nabavci preda Naručiocu neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos od 5% ugovorene vrijednosti, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i kvalitetno izvršenje ugovorenih obaveza.

Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi sedam dana duže od ponuđenog roka izvršenja ugovora tj. od roka iz tačke X Poziva za javno nadmetanje.

U slučaju prekoračenja roka iz prethodnog stava, Izvršilac usluga dužan je da, na zahtjev Naručioca, prije isteka roka važenja, produži garanciju za dobro izvršenje ugovora.

Garancija za dobro izvršenje ugovora biće sastavni dio Ugovora.

Ako Izvršilac usluga ne preda naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora prije zaključenja ugovora, smatra se da je odustao od ponude.

U slučaju iz prethodnog stava Naručilac će aktivirati garanciju ponude.

**Član 9**

U skladu sa članom 131 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izugradnji objekata (“Službeni list Crne Gore broj 064/17 i 44/2018“) i Uredbom o minimalnoj sumi osiguranja od profesionalne odgovornosti u oblasti izgradnje objekata (“Službeni list Crne Gore”, br.068/17 ), Izvršilac je dužan je da prije početka vršenja ugovorenih usluga zaključi ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti za štetu koja može da nastane Naručiocu i trećim licima od vršenja ugovorenih usluga i da Naručiocu preda polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti na iznos od 200.000,00 eura, sa rokom važenja od dana početka izvršenja ugovora do dana isteka garantnog roka.

U polisi osiguranja od profesionalne odgovornosti mora da se navede da se odnosi na predmetnu javnu nabavki broj 01-2951/6 od 17.09.2019. godine vrši poslove stalnog stručnog nadzora nad izvođenjem radova na komunalnom opremanju građevinskog zemljišta- ulica S 44 faza II Podličak i da pokriva rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak.

Ako Izvršilac ne preda Naručiocu polisuosiguranja od profesionalne odgovornosti koja je u skladu sa zahtjevima iz prethodna dva stava, Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora i jednostrano raskinuti ugovor o vršenju predmetnih usluga.

**Član 10**

Izvršilac usluga je dužan da o svom trošku:

* obezbijedi lična sredstva zaštite na radu za sve svoje radnike angažovane na poslu iz ovog ugovora;
* izvrši osiguranje svih radnika na ovom poslu protiv nesrećnih slučajeva od odredjenog Zavoda, a u skladu sa svojim normativnim aktima;
* potreban materijal i opremu za nesmetano i brzo obavljanje poslova;
* obezbijedi prevoz svojih radnika angažovanih na ovom poslu kako bi se stručni nadzor odvijao bez smetnji.

**Član 11**

Izvršilac usluga je dužan da nakon završetka radova na komunalnom opremanju građevinskog zemljišta za ulicu S 44 faza II Podličak izvrši sve poslove potrebne za primopredaju izvršenih radova između Izvodjača radova i Naručioca.

**Član 12**

Ako se usluge stručnog nadzora ne mogu završiti u ugovorenom roku zbog prekoračenja roka izvođenja radova na građenju objekta, koji nijesu rezultat krivice izvršioca usluga, ili zbog neriješenih imovinskih odnosa ili privremene obustave radova na građenju objekta od strane nadležnog organa, Izvršilac je dužan da nastavi sa vršenjem stručnog nadzora sve do završetka svih ugovorenih radova.

U slučaju iz prethodnog stava Naručilac je dužan da Izvršiocu nadoknadi troškove vršenja stručnog nadzora u iznosu koji se dobija množenjem broja dana prekoračenja ugovorenog roka sa odnosom ugovorene cijene i broja dana ugovorenog roka.

**Član 13**

Izvršilac je dužan da, bez nadoknade, u ugovorenom garantnom roku vrši usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova kojim se otklanjaju nedostaci na predmetnom komunalnom opremanju građevinskog zemljišta za ulicu S 44 faza II Podličak.

**Član 14**

Naručilac ima pravo da zahtijeva naknadu stvarne štete koju je pretrpio zbog neizvršenja ili nekvalitetnog izvršenja ugovorenih obaveza Izvršioca, u iznosu koji prevazilazi iznos koji je pokriven garancijom za dobro izvršenje ugovora i polisom osiguranja od profesionalne odgovornosti.

Izvršilac usluga je dužan da Naručiocu nadoknadi štetu iz prethodnog stava.

**Član 15**

Naručilac će jednostrano raskinuti ugovor, ako Izvršilac ne vrši stručni nadzor svakodnevno preko imenovanih revizora i ovlašćenih lica u obimu i na način koji je ponudio u finansijskom dijelu ponude, u skladu sa tehničkom specifikacijom iz tenderske dokumentacije.

U slučaju raskida ugovora iz prethodnog stava, Naručilac će o tome pisanim putem obavijestiti Izvršioca i aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora i polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti.

Izvršilac ima pravo da jednostrano raskine ugovor, ako naručilac neopravdano ne ovjeri dostavljenu privremenu situaciju ili okončanu situaciju ili ne izvrši plaćanje po istim u roku od 30 dana od ugovorenog roka plaćanja.

O jednostranom raskidu ugovora Izvršilac je dužan da obavijesti naručioca i izvođača radova, najkasnije osam dana prije dana prestanka vršenja stručnog nadzora.

Naručilac i Izvršilac će sporazumno raskinuti ugovor, ako dođe do trajne obustave ili zabrane izvođenja radova na građenju predmetnog mosta.

U slučaju iz prethodnog stava, Naručilac će odmah vratiti Izvršiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora i polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti.

U slučaju jednostranog ili sporazumnog raskida ugovora, Izvršilac je dužan da sačini izvještaj o izvršenom stručnom nadzoru do dana raskida ugovora i da u građevinski dnevnik upiše konstataciju kada je prestao da vrši stručni nadzor. Izvršilac je dužan da nakon raskida ugovora vrati naručiocu svu preuzetu dokumentaciju (tehničku dokumentaciju po kojoj će se izvoditi radovi, kopiju ugovora o gradjenju i gradjevinsku dozvolu).

**Član 16**

Sastavni dio ovog ugovora čine:

* + ponuda izvršioca usluga broj: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_godine,
  + garancija za dobro izvršenje ugovora, broj: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ godine,
  + polisa osiguranja od profesionalne odgovornosti broj: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ godine.

**Član 17**

Za sve što nije definisano ovim Ugovorom primjenjivaće se odredbe važećeg Zakona o obligacionim odnosima.

**Član 18**

Svi sporovi nastali u vezi sa primjenom odredaba ovog Ugovora rješavaće se sporazumno.

Za slučaj da nije moguće spor riješiti sporazumno, isti će se rješavati pred Privrednim sudom u Podgorici.

**Član 19**

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je, u smislu člana 15 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Sl. list CG“ br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17).

**Član 20**

Ovaj Ugovor predstavlja slobodno izraženu volju ugovornih strana i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih su 4 primjerka za Naručioca i 2 primjerka za Izvršioca.

NARUČILAC IZVRŠILAC

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**SAGLASAN SA NACRTOM UGOVORA**

**Ovlašćeno lice ponuđača \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(ime, prezime i funkcija)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(svojeručni potpis)

*Napomena: Konačni tekst ugovora o javnoj nabavci biće sačinjen u skladu sa članom 107 stav 2 Zakona o javnim nabavkama* nabavkama („Službeni list CG”, br.*42/11, 57/14, 28/15 i 42/17).*

# UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE

**I NAČIN PRIPREMANJA PONUDE U PISANOJ FORMI**

1. **Pripremanje i dostavljanje ponude**

Ponuđač radi učešća u postupku javne nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom.

Ponuđač je dužan da ponudu pripremi kao jedinstvenu cjelinu i da svaku prvu stranicu svakog lista i ukupni broj listova ponude označi rednim brojem, osim garancije ponude, kataloga, fotografija, publikacija i slično.

Dokumenta koja sačinjava ponuđač, a koja čine sastavni dio ponude moraju biti potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača ili lica koje on ovlasti.

Ponuda mora biti povezana jednim jemstvenikom tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi, a da se pri tome ne ošteti list ponude.

Ponuda i uzorci zahtijevani tenderskom dokumentacijom dostavljaju se u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i slično) na način da se prilikom otvaranja ponude može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.

Na omotu ponude navodi se: ponuda, broj tenderske dokumentacije, naziv i sjedište naručioca, naziv, sjedište, odnosno ime i adresa ponuđača i tekst: "Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda".

U slučaju podnošenja zajedničke ponude, na omotu je potrebno naznačiti da se radi o zajedničkoj ponudi i navesti puni naziv ponuđača i adresu na koju će ponuda biti vraćena u slučaju da je neblagovremena.

Ponuđač je dužan da ponudu sačini na obrascima iz tenderske dokumentacije uz mogućnost korišćenja svog memoranduma.

1. **Pripremanje ponude u slučaju zaključivanja okvirnog sporazuma**

Ako je tenderskom dokumentacijom predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma ponuđač priprema i podnosi ponudu u odnosu na opis, tehničku specifikaciju i procijenjenu vrijednost predmeta nabavke predviđene za prvu godinu, odnosno prvi ugovor o javnoj nabavci.

**3. Način pripremanja ponude po partijama**

Ponuđač može da podnese ponudu za jednu ili više partija pod uslovom da se ponuda odnosi na najmanje jednu partiju.

Ako ponuđač podnosi ponudu za više ili sve partije, ponuda mora biti pripremljena kao jedna cjelina tako da se može ocjenjivati za svaku partiju posebno, na način što se dokazi koji se odnose na sve partije, osim garancije ponude, kataloga, fotografija, publikacija i slično, podnose zajedno u jednom primjerku u ponudi za prvu partiju za koju učestvuje, a dokazi koji se odnose samo na određenu/e partiju/e podnose se za svaku partiju posebno.

Garancija ponude, katalozi, fotografije, publikacije i slično prilažu se u ponudi nakon dokumenata za zadnju partiju na kojoj se učestvuje.

**4. Način pripremanja zajedničke ponude**

Ponudu može da podnese grupa ponuđača (zajednička ponuda), koji su neograničeno solidarno odgovorni za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci.

Ponuđač koji je samostalno podnio ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, odnosno podugovarač drugog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se mora dostaviti ugovor o zajedničkom nastupanju kojim se: određuje vodeći ponuđač - nosilac ponude; određuje dio predmeta nabavke koji će realizovati svaki od podnosilaca ponude i njihovo procentualno učešće u finansijskom dijelu ponude; prihvata neograničena solidarna odgovornost za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci i uređuju međusobna prava i obaveze podnosilaca zajedničke ponude (određuje podnosilac zajedničke ponude čije će ovlašćeno lice potpisati finansijski dio ponude, nacrt ugovora o javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma i čijim pečatom, žigom ili sličnim znakom će se ovjeriti ovi dokumenti i označiti svaka prva stranica svakog lista ponude; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će obezbijediti garanciju ponude i druga sredstva finansijskog obezbjeđenja; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će izdavati i podnositi naručiocu račune/fakture i druga dokumenta za plaćanje i na čiji račun će naručilac vršiti plaćanje i drugo). Ugovorom o zajedničkom nastupanju može se odrediti naziv ovog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se moraju navesti imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora o javnoj nabavci.

**5. Način pripremanja ponude sa podugovaračem/podizvođačem**

Ponuđač može da izvršenje određenih poslova iz ugovora o javnoj nabavci povjeri podugovaraču ili podizvođaču.

Učešće svih podugovorača ili podizvođača u izvršenju javne nabavke ne može da bude veće od 30% od ukupne vrijednosti ponude.

Ponuđač je dužan da, na zahtjev naručioca, omogući uvid u dokumentaciju podugovarača ili podizvođača, odnosno pruži druge dokaze radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje ugovorene javne nabavke, bez obzira na broj podugovarača ili podizvođača.

**6. Sukob interesa kod pripremanja zajedničke ponude i ponude sa podugovaračem / podizvođačem**

U smislu člana 17 stav 1 tačka 6 Zakona o javnim nabavkama sukob interesa na strani ponuđača postoji ako lice u istom postupku javne nabavke učestvuje kao član više zajedničkih ponuda ili kao podugovarač, odnosno podizvođač učestvuje u više ponuda.

**7. Način pripremanja ponude kada je u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji naveden robni znak, patent, tip ili posebno porijeklo robe, usluge ili radova uz naznaku “ili ekvivalentno”**

Ako je naručilac u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji za određenu stavku/e naveo robni znak, patent, tip ili proizvođač, uz naznaku “ili ekvivalentno”, ponuđač je dužan da u ponudi tačno navede koji robni znak, patent, tip ili proizvođač nudi.

U odnosu na zahtjeve za tehničke karakteristike ili specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom ponuđači mogu ponuditi ekvivalentna rješenja zahtjevima iz standarda uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti.

**8. Oblik i način dostavljanja dokaza o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke**

Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke i drugi dokazi traženi tenderskom dokumentacijom, mogu se dostaviti u originalu, ovjerenoj kopiji, neovjerenoj kopiji ili u elektronskoj formi.

Ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija dužan je da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi original ili ovjerenu kopiju dokaza o ispunjavanju uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ukoliko ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija ne dostavi originale ili ovjerene kopije dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

U slučaju žalbenog postupka ponuđač čija se vjerodostojnost dokaza osporava dužan je da dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza, a ako ne dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

Ponuđač može dostaviti dokaze o kvalitetu (sertifikate, odnosno licence i druge dokaze o ispunjavanju kvaliteta) izdate od ovlašćenih organa država članica Evropske unije ili drugih država, kao ekvivalentne dokaze u skladu sa zakonom i zahtjevom naručioca. Ponuđač može dostaviti dokaz o kvalitetu u drugom obliku, ako pruži dokaz o tome da nema mogućnost ili pravo na traženje tog dokaza.

Dokazi sačinjeni na jeziku koji nije jezik ponude, dostavljaju se na jeziku na kojem su sačinjeni i u prevodu na jezik ponude od strane ovlašćenog sudskog tumača, osim za djelove ponude za koje je tenderskom dokumentacijom predviđeno da se mogu dostaviti na jeziku koji nije jezik ponude.

**9. Dokazivanje uslova od strane podnosilaca zajedničke ponude**

Svaki podnosilac zajedničke ponude mora u ponudi dokazati da ispunjava obavezne uslove: da je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;da je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište; da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare.

Obavezni uslov da ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke mora da dokaže da ispunjava podnosilac zajedničke ponude koji je ugovorom o zajedničkom nastupu određen za izvršenje dijela predmeta javne nabavke za koji je Tenderskom dokumentacijom predviđena obaveza dostavljanja licence, odobrenja ili drugog akta.

Fakultativne uslove predviđene Tenderskom dokumentacijom u pogledu ekonomsko – finansijske sposobnosti i stručno – tehničke osposobljenosti podnosioci zajedničke ponude su dužni da ispune zajednički i mogu da koriste kapacitete drugog podnosiosa iz zajedničke ponude.

**10. Dokazivanje uslova preko podugovarača/podizvođača i drugog pravnog i fizičkog lica**

Ponuđač može ispunjenost uslova u pogledu posjedovanja dozvole, licence, odobrenja ili drugog akta za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke i u pogledu stručno – tehničke i kadrovske osposobljenosti dokazati preko podugovarača, odnosno podizvođača.

Ponuđač može stručno – tehničku i kadrovsku osposobljenost dokazati korišćenjem kapaciteta drugog pravnog i fizičkog lica ukoliko su mu stavljeni na raspolaganje, u skladu sa zakonom.

**11. Sredstva finansijskog obezbjeđenja - garancije**

**11.1 Način dostavljanja garancije ponude**

Garancija ponude koja sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana dostavlja se i povezuje u ponudi jemstvenikom sa ostalim dokumentima ponude. Na ovaj način se dostavlja i povezuje garancija ponude uz koju je kao posebni dokument dostavljena navedena klauzula izdavaoca garancije.

Ako garancija ponude ne sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana ili ako uz garanciju nije dostavljen posebni dokument koji sadrži takvu klauzulu, garancija ponude se dostavlja u dvolisnoj providnoj plastičnoj foliji koja se zatvara po svakoj strani tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati. Zatvaranje plastične folije može se vršiti i jemstvenikom kojim se povezuje ponuda u cjelinu na način što će se plastična folija perforirati po obodu svake strane sa najmanje po dvije perforacije kroz koje će se provući jemstvenik kojim se povezuje ponuda, tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati, a da se ista vidno ne ošteti, kao ni jemstvenik kojim je zatvorena plastična folija i kojim je uvezana ponuda. Ako se garancija ponude sastoji iz više listova svaki list garancije se dostavlja na naprijed opisani način.

Garancija ponude se prilaže na način opisan pod tačkom 3 ovog uputstva (način pripremanja ponude po partijama).

**11.2 Zajednički uslovi za garanciju ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci**

Garancija ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mogu biti izdata od banke, društva za osiguranje ili druge organizacije koja je zakonom ili na osnovu zakona ovlašćena za davanje garancija.

U garanciji ponude i sredstvu finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mora biti naveden broj i datum tenderske dokumentacije na koji se odnosi ponuda, iznos na koji se garancija daje i da je bezuslovna i plativa na prvi poziv naručioca nakon nastanka razloga na koji se odnosi.

U slučaju kada se ponuda podnosi za više partija ponuđač može u ponudi dostaviti jednu garanciju ponude za sve partije za koje podnosi ponudu uz navođenje partija na koje se odnosi i iznosa garancije za svaku partiju ili da za svaku partiju dostavi posebnu garanciju ponude.

**12. Način iskazivanja ponuđene cijene**

Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom/ama izraženom u EUR-ima, sa posebno iskazanim PDV-om, na način predviđen obrascem “Finansijski dio ponude” koji je sastavni dio Tenderske dokumentacije.

U ponuđenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu, sa posebno iskazanim PDV-om, u skladu sa zakonom.

Ponuđena cijena/e piše se brojkama.

Ponuđena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet javne nabavke, a ukoliko je predmet javne nabavke određen po partijama za svaku partiju za koju se podnosi ponuda dostavlja se posebno Finansijski dio ponude.

Ako je cijena najpovoljnije ponude niža najmanje za 30% u odnosu na prosječno ponuđenu cijenu svih ispravnih ponuda ponuđač je dužan da na zahtjev naručioca dostavi obrazloženje u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (“Službeni list CG”, broj 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17).

**13. Alternativna ponuda**

Ukoliko je naručilac predvidio mogućnost podnošenja alternativne ponude, ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu: alternativnu ili onakvu kakvu je naručilac zahtijevao tehničkim karakteristikama ili specifikacijam predmeta javne nabavke, odnosno predmjera radova, date u tenderskoj dokumentaciji.

**14. Nacrt ugovora o javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma**

Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi Nacrt ugovora o javnoj nabavci potpisan od strane ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti, a ako je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma i Nacrt okvirnog sporazuma potpisan od strane ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti.

**15. Blagovremenost ponude**

Ponuda je blagovremeno podnesena ako je uručena naručiocu prije isteka roka predviđenog za podnošenje ponuda koji je predviđen Tenderskom dokumentacijom.

**16. Period važenja ponude**

Period važenja ponude ne može da bude kraći od roka definisanog u Pozivu.

Istekom važenja ponude naručilac može, u pisanoj formi, da zahtijeva od ponuđača da produži period važenja ponude do određenog datuma. Ukoliko ponuđač odbije zahtjev za produženje važenja ponude smatraće se da je odustao od ponude. Ponuđač koji prihvati zahtjev za produženje važenja ponude ne može da mijenja ponudu.

**17. Pojašnjenje tenderske dokumentacije**

Zainteresovano lice ima pravo da zahtijeva od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije u roku od 8 (osam) dana[[15]](#footnote-15), od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije.

Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije podnosi se u pisanoj formi (poštom, faxom, e-mailom...) na adresu naručioca.

Pojašnjenje tenderske dokumentacije predstavlja sastavni dio tenderske dokumentacije.

Naručilac je dužan da pojašnjenje tenderske dokumentacije, dostavi podnosiocu zahtjeva i da ga objavi na portalu javnih nabavki u roku od tri dana, od dana prijema zahtjeva.

**II NAČIN PRIPREMANJA I DOSTAVLJANJA PONUDE U ELEKTRONSKOJ FORMI**

Ponuđač radi učešća u postupku javne nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom.

Ponuda u elektronskoj formi se priprema i podnosi u skladu sa propisima kojima se uređuje elektronska komunikacija i elektronski potpis.

**III IZMJENE I DOPUNE PONUDE I ODUSTANAK OD PONUDE**

Ponuđač može da, u roku za dostavljanje ponuda, mijenja ili dopunjava ponudu ili da od ponude odustane na način predviđen za pripremanje i dostavljanje ponude, pri čemu je dužan da jasno naznači koji dio ponude mijenja ili dopunjava.

# OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA

Ovlašćuje se (*ime i prezime i broj lične karte ili druge identifikacione isprave*) da, u ime

(*naziv ponuđača*), kao ponuđača, prisustvuje javnom otvaranju ponuda po Tenderskoj dokumentaciji (*naziv naručioca*) broj \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_\_\_\_. godine, za nabavku (*opis predmeta nabavke*)i da zastupa interese ovog ponuđača u postupku javnog otvaranja ponuda.

**Ovlašćeno lice ponuđača**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(ime, prezime i funkcija)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(potpis)

M.P.

*Napomena: Ovlašćenje se predaje Komisiji za otvaranje i vrednovanje ponuda naručioca neposredno prije početka javnog otvaranja ponuda.*

# UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Zainteresovano lice (lice koje je blagovremeno tražilo pojašnjenje tenderske dokumentacije, lice koje u žalbi dokaže ili učini vjerovatnim da je zbog pobijanog akta ili radnje naručioca pretrpjelo ili moglo pretrpjeti štetu kao ponuđač u postupku javne nabavke) može izjaviti žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki počev od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije dana koji je određen za otvaranje ponuda.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno, putem pošte preporučenom pošiljkom sa dostavnicom ili elektronskim putem sa naprednim elektronskim potpisom ako je tenderskom dokumentacijom predmetnog postupka predviđeno dostavljanje ponuda elektronskim putem. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane želilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavkihttp://www.kontrola-nabavki.me/.

1) Tanja Simićević, predsjednik, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2) Nikola Milutinović, član, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3) Marko Asanović, član, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca i predstavlja sastavni dio ugovora o javnoj nabavci [↑](#footnote-ref-1)
2. Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca [↑](#footnote-ref-2)
3. Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca [↑](#footnote-ref-3)
4. Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača [↑](#footnote-ref-4)
5. Tabelu “Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude“popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose sa podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća. [↑](#footnote-ref-5)
6. Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača [↑](#footnote-ref-6)
7. Tabelu „Podaci o podnosiocu zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu. Ponudač koji podnosi zajedničku ponudu dužan je popuniti i tabele „Podaci o nosiocu zajedničke ponude“ i „Podaci o članu zajedničke ponude“ [↑](#footnote-ref-7)
8. Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača [↑](#footnote-ref-8)
9. Tabelu “Podaci o članu zajedničke ponude“ kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog člana zajedničke ponude [↑](#footnote-ref-9)
10. Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača [↑](#footnote-ref-10)
11. Tabelu „ Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude“popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose zajednički sa podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća. [↑](#footnote-ref-11)
12. Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača [↑](#footnote-ref-12)
13. Izjavu o nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača posebno dostaviti za svakog člana zajedničke ponude, za svakog podugovarača/podizvođača [↑](#footnote-ref-13)
14. Za sve navedene podugovarače jasno popuniti tabelu „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru samostalne ponude“ ili „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru zajedničke ponude“ [↑](#footnote-ref-14)
15. u skladu sa članom 56 stav 2 Zakona o javnim nabavkama [↑](#footnote-ref-15)